**2.pielikums**

Cenu aptaujai “Augsnes gatavošanas pakalpojums Talsu novadā”,

 identifikācijas Nr. TNPz 2025/88

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

1. Pakalpojuma mērķis: veikt meža augsnes gatavošanu Talsu novadā pirms meža stādīšanas, kā rezultātā uzlabotas augsnes fizikālās un ķīmiskās īpašības, samazināta dzīvās zemsedzes augu konkurence, atvieglota meža stādīšana, nodrošināta vienmērīga biezuma stādījumu ierīkošana, atvieglota atjaunoto mežaudžu kopšana un samazināta kopšanas atkārtojumu nepieciešamība, optimizēts mitruma režīms.
2. Iepirkuma priekšmets:
	1. augsnes gatavošana joslās ar disku arkliem īpašumā **Bligznas**, Talsu nov., Vandzenes pag., z.v. kadastra apzīmējums 88540090220

**4,16 ha,** tajā skaitā:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pagasts** | **Kadastra apz.** | **Nogabals** | **Platība, ha** |
| Vandzenes | 88940110129 | 1. | 3,03 |
| Vandzenes | 88940110129 | 2. | 0,72 |
| Vandzenes | 88940110129 | 4. | 0,41 |

* 1. augsnes gatavošana joslās ar disku arkliem īpašumā **Rūsas**, Talsu nov., Valdgales pag., z.v. kadastra apzīmējums 88500150127

**3,87** **ha,** tajā skaitā:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pagasts** | **Kadastra apz.** | **Nogabals** | **Platība, ha** |
| Valdgales | 88920090280 | 1. | 1,05 |
| Valdgales | 88920090280 | 3. | 1,77 |
| Valdgales | 88920090280 | 5. | 1,05 |

* 1. augsnes gatavošanas joslās ar disku arkliem īpašumā **Ziedoņi**, Talsu nov., Valdgales pag., z.v. kadastra apzīmējums 88920050070

**5,5** **ha**, tajā skaitā:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pagasts** | **Kadastra apz.** | **Nogabals** | **Platība, ha** |
| Valdgales | 88920050070 | 30. | 5 |
| Valdgales | 88920050070 | 32. | 0,5 |

* 1. augsnes gatavošana joslās ar disku arkliem īpašumā **Dzirnavnieki**, Talsu nov., Lībagu pag., z.v. kadastra apzīmējums 88720060156

**2,86 ha**, tajā skaitā:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pagasts** | **Kadastra apz.** | **Nogabals** | **Platība, ha** |
| Lībagu | 88760060156 | 2.,3. | 2,86 |

* 1. augsnes gatavošana joslās ar disku arkliem īpašumā **Vīgriežu mežs**, Talsu nov., Laidzes pag., z.v. kadastra apzīmējums 88680040037

**1,69 ha,** tajā skaitā:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pagasts** | **Kadastra apz.** | **Nogabals** | **Platība, ha** |
| Laidzes | 88680040037 | 3. | 0,78 |
| Laidzes | 88680040037 | 4. | 0,91 |

* 1. augsnes gatavošana joslās ar disku arkliem īpašumā **Rūķi**, Talsu nov., Valdgales pag., z.v. kadastra apzīmējums 88920030056

**14,92 ha,** tajā skaitā:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pagasts** | **Kadastra apz.** | **Nogabals** | **Platība, ha** |
| Valdgales | 88920030056 | 1. | 2,74 |
| Valdgales | 88920030056 | 5. | 0,20 |
| Valdgales | 88920030056 | 13. | 4,85 |
| Valdgales | 88920030056 | 18. | 2,85 |
| Valdgales | 88920030056 | 20. | 1,08 |
| Valdgales | 88920030056 | 25.,27.,32. | 3,20 |

1. Pakalpojuma izpildes termiņi:
	1. Pakalpojuma izpildes termiņš **2025. gada 31. oktobris**.
2. Kvalitātes prasības augsnes gatavošanā:
	1. Platībās meža stādījumu ierīkošanai:
		1. augsnes gatavošanu veic joslās ar disku arklu;
		2. augsnes gatavošanu veic visā ierādītajā platībā, katru nākamo sagatavotās augsnes joslu veidojot blakus iepriekšējai ar aprēķinu, lai attālums starp joslu centriem būtu no 2,0 līdz 2,5 metri;
		3. ja darba platībā, mežizstrādes procesā, veidoti pievešanas ceļi, ieklājot tajos ciršanas atliekas un zarus, tad sagatavotās augsnes joslu izvieto tieši gar pievešanas ceļu malām. Sagatavotās augsnes joslu attālums, gadījumos, kad starp tām ir pievešanas ceļš, nedrīkst būt lielāks par 4 m;
		4. ja apstrādājamo platību šķērso grāvis vai arī grāvis atrodas tās malā, tad sagatavotās augsnes joslai jābūt līdz grāvja atbērtnes malai (ne mazāk kā 4 m no grāvja krants) vai ja grāvim sagatavojamās platības pusē nav atbērtnes, tad ne tuvāk par 2 m no grāvja krants (malas);
		5. sagatavotās augsnes joslas dziļumam jābūt, atkarībā no meža tipa: silā, mētrājā, lānā – līdz 15 cm, pārējos meža tipos – 15 līdz 30 cm;
		6. augsnes apstrādes procesā nedrīkst iznīcināt vai bojāt cirsmu izstrādes laikā saglabātās bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgās struktūras (saglabājamos ekoloģiskos kokus, lielas kritalas, mikroieplaku apaugumu, kadiķus, mežābeles, alas);
		7. platībās ar izteiktu reljefu augsnes apstrādes virzienam jābūt paralēlam reljefa horizontālēm.
		8. platībās meža stādījumu ierīkošanai pēc vējgāzes, iepriekš minētajās kvalitātes prasībās iespējamas atkāpes, tās saskaņojot ar pasūtītāja pārstāvi.