2.pielikums

Cenu aptaujai “Gaismu dekorāciju atjaunošana, izgatavošana

un transportēšana”, identifikācijas Nr. TNPz 2022/115

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

1. **Vispārējs situācijas apraksts:** Talsu novada pašvaldībai, lai noformētu Talsu pilsētas publisko ārtelpu, ir nepieciešama esošu dekorāciju atjaunošana, kā arī jaunu dekorāciju izgatavošana ar LED tehnoloģijām.
2. **Pakalpojuma sniedzējs nodrošina**, gaismas dekorāciju izgatavošanu, kā arī pašvaldības īpašumā esošu dekorāciju atjaunošanu un transportēšanu. Dekorācijas nepieciešams atjaunot, izgatavot un piegādāt mēneša laikā no līguma slēgšanas dienas.
3. **Atjaunojamās un izgatavojamās dekorācijas:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Dekora attēls ar izmēriem** | **Daudzums** | **Izmēri** |
| **Staba dekors – “Talsu saulīte”** | | | |
| 1. |  | 22 gab. | Kopējais diametrs  Ø 1,18 cm  Iekšējais diametrs  Ø25 cm  Stara garums  30 cm  Loka diametrs  Ø26 cm  Loka garums  40 cm |
| * Apvilkt esošo metāla karkasu ar LED gaismas cauruli **silti baltā** krāsā; * LED caurules diametrs – 13 mm; * Dekora jauda – ne mazāka kā 40w; * Drošai eksponēšanai ārtelpās - aizsardzības pakāpe IP 67; * Dekora pieslēgšanai pievienots vismaz 1,8 m garš tumšas krāsas kabelis ar savienojuma izolāciju. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Staba dekors – “Sniegpārsla”** | | | |
| 2. |  | 10 gab. | Kopējais diametrs  Ø 1 m  Iekšējais diametrs  Ø13 cm  Stara garums  43 cm |
| * Apvilkt esošo metāla karkasu ar LED gaismas cauruli **silti baltā** krāsā; * LED caurules diametrs – 13 mm; * Dekora jauda – ne mazāka kā 60w * Drošai eksponēšanai ārtelpās - aizsardzības pakāpe IP 67; * Dekora pieslēgšanai pievienots vismaz 1,8 m garš tumšas krāsas kabelis ar savienojuma izolāciju. | | | |
| **Dekors – “Lukturis”** | | | |
| 3. |  | 8 gab. |  |
| * Apvilkt esoša luktura karkasu ar **silti baltas** gaismas LED virteni; * Drošai eksponēšanai ārtelpās - aizsardzības pakāpe IP 67. * Dekora pieslēgšanai pievienots vismaz 1,8 m garš tumšas krāsas kabelis ar savienojuma izolāciju. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Egles dekors – “Bumba”** | | | |
| 4. |  | 20 gab. | diametrs  Ø 30-35cm |
| Izgatavot līdzīga izskata dekoru egles dekorēšanai (bumba):   * Metāla pamatnei piestiprinātas LED gaismas caurule **sarkanā** krāsā; * LED caurules diametrs – 13 mm; * Dekora jauda – ne mazāka kā 20w; * Drošai eksponēšanai ārtelpās - aizsardzības pakāpe IP 64; * Dekora pieslēgšanai pievienots vismaz 1,8 m garš tumšas krāsas kabelis ar savienojuma izolāciju. | | | |