**2. pielikums**

Cenu aptauja “Karogu izgatavošana un piegāde”,

identifikācijas Nr. TNPz 2022/69

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

*Par karogu izgatavošanu un piegādi*

1. **Vispārējs situācijas apraksts:** Talsu novada pašvaldībai, lai noformētu Dundagas, Kolkas, Mērsraga un Rojas pagasta un Talsu pilsētas publisko ārtelpu, ir nepieciešama karogu izgatavošana pie apgaismes stabiem.
2. Nodrošināt karogu izgatavošanu, kuri tiks uzstādīti pie apgaismes stabiem Dundagas, Kolkas, Rojas, Mērsraga pagastā un Talsu pilsētā izgatavošanu. Karogus nepieciešams izgatavot un piegādāt līdz 2022. gada 10. jūnijam, pēc pielikumā pievienotā dizaina un tehniskajiem parametriem.
   1. Karogi pie apgaismes stabiem Dundagas pagastā: 16 kreisajā pusē stiprināmi pie staba un 19 labajā pusē stiprināmi pie staba, kopskaitā 35 gb.:
      1. Karoga izmērs: 580x1140 mm.
      2. Karoga stiprināšanas veids: augšpusē tunelis, apakšējā stūrī metāla riņķītis karoga piestiprināšanai pie staba.
      3. Materiāls: 100% poliesteris, 115-125g/m2.
      4. Karogi nošūti ar dubultām vīlēm, iestrādāti attiecīgi stiprinājumi, kādi nepieciešami, karoga piestiprināšanai pie apgaismes staba (tunelis, kniedes).
   2. Karogi pie apgaismes stabiem Kolkas pagastā: 9 kreisajā pusē stiprināmi pie staba, 18 labajā pusē stiprināmi pie staba, kopskaitā 27 gb.:
      1. Karoga izmērs: 400x1150 mm.
      2. Stiprinājuma veids: augšpusē un apakšpusē tunelis, sāna malā, kas stiprinās pie staba, 3 metāla riņķīši nostiprināšanai.
      3. Materiāls: 100% poliesteris 155g -175g/m2, kas īpaši piemēroti piejūras pilsētām.
      4. Karogi nošūti ar dubultām vīlēm, iestrādāti attiecīgi stiprinājumi, kādi nepieciešami, karoga piestiprināšanai pie apgaismes staba (tunelis, kniedes).
   3. Karogi pie apgaismes stabiem Rojas pagastā: 37 gb., stiprinājumi labajā pusē:
      1. Karoga izmērs: 800x2000 mm.
      2. Stiprinājuma veids: augšpusē un apakšpusē tunelis, sāna malā, kas stiprinās pie staba, iestiprināti 3 metāla riņķīši.
      3. Materiāls: 100% poliesteris 155g -175g/m2, kas īpaši piemēroti piejūras pilsētām.
      4. Karogi nošūti ar dubultām vīlēm, iestrādāti attiecīgi stiprinājumi, kādi nepieciešami, karoga piestiprināšanai pie apgaismes staba (tunelis, kniedes).
   4. Karogi pie apgaismes stabiem Mērsraga pagastā kopskaits: 30 gb. stiprinājums labajā pusē:
      1. Karoga izmērs: 500x1500 mm.
      2. Stiprinājuma veids: augšpusē tunelis, sāna malā, kas stiprinās pie staba, 3 metāla riņķīši.
      3. Materiāls: 100% poliesteris 155g -175g/m2, kas īpaši piemēroti piejūras pilsētām.
      4. Karogi nošūti ar dubultām vīlēm, iestrādāti attiecīgi stiprinājumi, kādi nepieciešami, karoga piestiprināšanai pie apgaismes staba (tunelis, kniedes).
   5. Karogi pie apgaismes stabiem Talsu pilsētā kopskaits:
      1. 18 gb., stiprinājums labajā pusē, kuru izmērs ir 600x2000 mm.
      2. 84 gb., stiprinājums labajā pusē, kuru izmērs ir 600x1200 mm.
      3. Materiāls: 100% poliesteris, 115-125g/m2.
      4. Karogi nošūti ar dubultām vīlēm, iestrādāti attiecīgi stiprinājumi, kādi nepieciešami, karoga piestiprināšanai pie apgaismes staba (tunelis, kniedes).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pretendenta pilnvarotās personas paraksts: |  |  |
|  |  |  |