**2. pielikums**

Cenu aptaujai “Trauku mazgājamās mašīnas piegāde

Talsu PII “Pīladzītis”” identifikācijas Nr. TNPz 2023/63

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Konvekcijas krāsns** | **Minimālās pasūtītāja prasības** | **Pretendenta tehniskais piedāvājums** |
| 1.1. | Vadības panelis | elektromehāniskā |  |
| 1.2. | Skaits | 1 gab. |  |
| 1.3. | Mazgāšanas cikla laiks  | 120/180 sek.  |  |
| 1.4. | Izmērs | 728 / 816 / 1505 mm (+/- 20 mm) |  |
| 1.5. | Ūdens patēriņš | 2,5-3 l ciklā |  |
| 1.6. | Jauda | 4.9/3.4kW |  |
| 1.7.  | Maksimālais mazgājamo trauku augstums  | 415 mm (+/- 5 mm) |  |
| 1.8. | Mazgāšanas plauktu izmērs  | 500 x 500 mm  |  |
| 1.9. | Garantijas laiks | ≥24 mēneši pēc iekārtas piegādes un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas |  |
| 1.10. | Komplektā iekļaujams: | 3 mazgāšanas grozi |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta pārstāvja paraksts / vārds, uzvārds, amats

***Piegādes vieta/ adrese*** *– 1.maija iela 28, Talsi, Talsu novads, LV-3201*

***Garantija*** *- Piegādātājs uzņemas atbildību par piegādāto produktu un nodrošina vismaz 2 gadu (24 mēnešu) garantiju un defektu novēršanu* *3 (trīs) darba dienu laikā no defekta pieteikšanas dienas.*