**3.pielikums**

Cenu aptaujai “Vides objekta “Zaļā saule” atjaunošanas darbi,

Strazdes pagastā, Talsu novadā” identifikācijas Nr. TNPz 2023/65

**Tehniskais apraksts**

Vides objekta “Zaļā saule “ pamati ir no pamata blokiem, kuri izvietoti trīsstūra veidā. Uz pamata blokiem piestiprināts pamata rāmis ar izmēru 6,0×6,0×8,0 m. Rāmis izgatavots no koka dēļiem, kuru izmēri ir: biezums 50 mm, platums 300 mm. Zīmes kvadrāts izgatavots no 6,0 m gariem, līmētiem un ar skrūvēm sastiprinātiem dēļiem. Dēļu platums 300 mm, biezums ne mazāks par 40 mm. Vadoties pēc kvadrāta iekšējā izmēra, tiek izgatavots “Saules” aplis. Aplis tiek izgatavots no līmētiem, ar skrūvēm sastiprinātiem dēļiem. Apļa iekšpusē simetriski tiek iestrādāti “saules stari”. “Staru” izmērs ir 40×40 mm, redzamais garums 700 mm. “Stari” paredzēti stiprināt “Saules” aplī. Konstrukcija tiek nostiprināta ar četriem statņiem un ar četrām trošu atsaitēm.

Koka konstrukcijas krāsojums ir oranžs, krāsas tonis, pirms krāsošanas, jāsaskaņo ar pasūtītāju.

Sākotnēji šis vides objekts bija izgatavots no lapegles koka materiāliem. Vēlams izmantot lapegles materiālus vai analogu koku materiālus, kas ir noturīgi pret dažādām vides iedarbībām.