2. pielikums

Cenu aptaujai “Starptautiskas ILCA 4 klases švertlaivas iegāde komplektācijā

ar ratiņiem un augšējo pārvalku”, identifikācijas Nr. TNPz 2022/73

**Tehniskā specifikācija un Tehniskais piedāvājums**

“Starptautiskas ILCA 4 klases švertlaivas iegāde komplektācijā ar ratiņiem un augšējo pārvalku”, identifikācijas Nr. TNPz 2022/73

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nosaukums | Apraksts | Pretendenta tehniskais piedāvājums |
| Starptautiskas ILCA 4 klases švertlaivas iegāde komplektācijā ar ratiņiem un augšējo pārvalku | Švertlaiva ir izgatavota atbilstoši starptautiskajiem ILCA 4 klases noteikumiem.  Korpusa materiāls stiklplasts ar poliestera sveķiem (GRP).  Švertlaivas komplektācija ar buru, klāja apkalumiem, blokiem, kaķnagiem, mastu, grotbomi, stūri, švertu. Maksimālais garums 520 cm, Masta apakša un grotbomis no alumīnija, masta augšēja daļa no kompozita. Komplektācijā ar ratiņiem un augšējo pārvalku. |  |