**1.pielikums**

Cenu aptaujai “Biroja konteinera iegāde, piegāde un uzstādīšana”

identifikācijas Nr. TNPz 2022/72

**Tehniskā specifikācija**

**“Biroja konteinera iegāde, piegāde un uzstādīšana”,**

identifikācijas Nr. TNPz 2022/72

|  |  |
| --- | --- |
| **Iekārtas nosaukums** | **Tehniskā specifikācija** |
| Biroja konteiners 6m x 2.5m (saliktā veidā) | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. **Konteinera komplektācija:**     1. PVC logs ar atvērumu (1gb.)    2. Metāliskās durvis ar slēdzeni (2 gb.)    3. Dienas gaismas lampa (2 gb.)    4. Metāliska starpsiena (1 gb.)  |  |  | | --- | --- | | 1. **Konteinera ārējie izmēri:**     1. Garums: 6,055 m    2. Platums: 2,435 m    3. Augstums: 2,240 m 2. **Konteinera iekšējie izmēri:**    1. Garums: 5,15 m    2. Platums: 2,295 m    3. Augstums: 2,340 m 3. **Durvis:**     1. Standarta izmērs: 875 x 2,215 m    2. Pilns atvērums: 811 x 2,065 mm 4. **Konteinera svars: 1.600 kg:**    1. Rāmis – tērauda profils 3 mm    2. Grīdas izolācija – poliuretāna putas PU – 60 mm    3. Grīdas segums – kokskaidu plāksne – biezums 22 mm    4. Grīdas virsējais segums vinils – biezums 1,5 mm    5. Jumta izolācija – minerālvate (А1) – 100 mm    6. Iekšējais jumta segums – laminēta kokskaidu plāksne 10 mm    7. Sienu izolācija – poliuretāna putas PU – 45 mm    8. Iekšējā apdare: nocinkota tērauda loksne – 0.5 mm    9. Durvis – tērauda rāmis ar putuplastu 40 mm    10. Logs – 945 x 1,200 mm – 4/16/4 mm    11. Elektriskais panelis – 2 gb. rozetes, slēdzis  |  | | --- | |  | | | |

Iesniedzot piedāvājumu jāiekļauj šādi nosacījumi:

1. Materiāliem jābūt atbilstošiem ES standartiem un attiecīgi sertificētiem.
2. Paredzētos materiālus drīkst aizstāt ar to ekvivalentiem.
3. Garantijas laiks: ne mazāk kā 2 gadi no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.